|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príloha č.1 | |  |  |  |  |  |
| **výkaz výmer** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položky prác a materiálov** | | | **množstvo** | | **EUR/j bez DPH** | **EUR celkom bez DPH** |
|  | | | | | | |
| Demontáž ribstolov | | | 12 | ks |  |  |
| Spätná montáž ribstolov na nové miesto podľa výšky podlahy | | | 12 | ks |  |  |
| Odstránenie odlúpovaných častí podlahy vrátane odvozu z telocvične a likvidácie na skládke | | | 200 | m2 |  |  |
| Povysávanie podlahy | | | 222,04 | m2 |  |  |
| Penetrácia AP 320 Haftgrund - pre zjednotenie nasiakavosti 0,25 l / m2 vrátane práce | | | 222,04 | m2 |  |  |
| Anhydrit Fliessestrich 459, Samonivelizačný anhydritový poter materiál 90 kg/m2/40 mm | | | 222,04 | m2 |  |  |
| Realizácia výlievky vrátane zapožičania sila a stroja | | | 222,04 | m2 |  |  |
| Dilatačný obvodový pás hr10mm, v-80mm | | | 60 | m |  |  |
| ŠPORTOVÁ Polyuretánová podlaha CONIPUR HG hr.8 + 2 mm | | | 222,04 | m2 |  |  |
| Čary | | | 150 | m |  |  |
| sokle/ lišty - dodávka | | | 60 | m |  |  |
| sokle/ lišty - montáž | | | 60 | m |  |  |
| Prechodové prahy a ich úprava, úprava prechodov cez podlahu | | | 1 | sub |  |  |
| Úprava obloženia stien na novú výšku podľa novej výšky podlahy | | | 39 | m |  |  |
| Úprava prechodov a úchytov v podlahe pre upevnenie športového náradia | | | 1 | sub |  |  |
| Výškova úprava náradia na novú výšku podlahy | | | 1 | sub |  |  |
| Demontáž krytov na radiátory,oprava krytov a ich montáž na celej bočnej stene pod oknami | | | 29 | m2 |  |  |
| Presun hmôt, doprava materiálu | | | 1 | ks |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPh | | |  |
|  |  |  | DPH | | |  |
|  |  |  | Cena s DPH | | |  |