|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príloha č.1  |  |  |  |  |  |
| **výkaz výmer** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položky prác a materiálov** | **množstvo** |  **EUR/j bez DPH**  |  **EUR celkom bez DPH**  |
|   |
| Demontáž ribstolov  | 12 | ks |   |   |
| Spätná montáž ribstolov na nové miesto podľa výšky podlahy | 12 | ks |   |   |
| Odstránenie odlúpovaných častí podlahy vrátane odvozu z telocvične a likvidácie na skládke | 200 | m2 |   |   |
| Povysávanie podlahy | 222,04 | m2 |   |   |
| Penetrácia AP 320 Haftgrund - pre zjednotenie nasiakavosti 0,25 l / m2 vrátane práce | 222,04 | m2 |   |   |
| Anhydrit Fliessestrich 459, Samonivelizačný anhydritový poter materiál 90 kg/m2/40 mm | 222,04 | m2 |   |   |
| Realizácia výlievky vrátane zapožičania sila a stroja | 222,04 | m2 |   |   |
| Dilatačný obvodový pás hr10mm, v-80mm | 60 | m |   |   |
| ŠPORTOVÁ Polyuretánová podlaha CONIPUR HG hr.8 + 2 mm | 222,04 | m2 |   |   |
| Čary  | 150 | m |   |   |
| sokle/ lišty - dodávka | 60 | m |   |   |
| sokle/ lišty - montáž | 60 | m |   |   |
| Prechodové prahy a ich úprava, úprava prechodov cez podlahu | 1 | sub |   |   |
| Úprava obloženia stien na novú výšku podľa novej výšky podlahy  | 39 | m |   |   |
| Úprava prechodov a úchytov v podlahe pre upevnenie športového náradia | 1 | sub |   |   |
| Výškova úprava náradia na novú výšku podlahy | 1 | sub |   |   |
| Demontáž krytov na radiátory,oprava krytov a ich montáž na celej bočnej stene pod oknami | 29 | m2 |   |   |
| Presun hmôt, doprava materiálu | 1 | ks |   |   |
|  |  |  | Cena bez DPh |   |
|  |  |  | DPH |   |
|  |  |  | Cena s DPH |   |